================================================
   SHELL下 BIOS更新流程
================================================
1. 解压文件,并将所有文件复制到U盘根目录，注意U盘分区必须为FAT32格式。
2. 接上U盘，按F7(或F11)引导进入UEFI SHELL，并切换路径到BIOS目录。
3. 运行批处理BIOS.nsh开始更新BIOS。
4. BIOS更新过程中，请不能中断电压！！！
4. BIOS更新完后，请断电清除CMOS，然后接上电开机。
5. 按Del键进入BIOS Setup界面，按F3(或者F9)加载BIOS优化值，然后保存退出。

================================================
    Windows下BIOS更新流程
================================================
1. 将BIOS包解压到磁盘根目录（建议路径不要带空格、汉字）。
2. 以管理员权限运行BIOS.CMD开始更新BIOS。
3. BIOS更新过程中，请不能中断电压！！！
4. BIOS更新完后，请断电清除CMOS，然后接上电开机。
5. 按Del键进入BIOS Setup界面，按F3(或者F9)加载BIOS优化值，然后保存退出。

